IZP.271.3.2021

Przebudowa drogi w Piotrach

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotry.

Przebudowywana droga gminna – Piotry działki o nr geod. 75 i część 88 (zgodnie z załącznikiem graficznym) o długości 0,925 m. Szerokość jezdni asfaltowej – 3,5 m.

Kontynuacja istniejącego już asfaltu prowadzącego od drogi wojewódzkiej nr 160 w kierunku miejscowości Piotry.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW: Piotry

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podst. | Opis i wyliczenie | j.m. | Razem |
| 1 | KNR 2001011903 | D-10.10.01p Oznakowanie czasowe budowy, projekt czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami. | km | 0,925 |
| 2 | KNR 2001011903 | D-01.02.01a Roboty przygotowawcze, zaplecze, wymogi uzgodnień, dozory branżowe, uporządkowanie terenu po budowie, ochrona drzew. |  |  |
| 3 | KNR 2001011304 | D-01.01.01b Wyniesienie granic pasa drogowego bez stabilizacji granic. | km | 0,925 |
| 4 | KNR 2001011304 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy, wytyczenie projektu, obsługa geodezyjna, ochrona, regulacja lub przeniesienie, ewentualna likwidacja znaków geodezyjnych wykonać w uzgodnieniu z geodezją. | Km | 0,925 |
| 5 | KNR 2001011304 | D-01.01.01a Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z pomiaru, wersja cyfrowa i papierowa (mapy i szkice). | Km | 0,925 |
| 6 | KNR 231-01-03-04-00 | D-04.01.01 D-04.04.00a Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4. Dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności. | M2 | 3 237,5 |
| 7 | KNR 231-01-14-07 | D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 C90/3mm grubości 10 cm (jezdnia 3,5 m x 925 m) | M2 | 3 237,5 |
| 8 | KNR 231-01-14-05 | D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 C90/3mm – 30% powierzchni (warstwa dolna) (3 237,5 x 0,30 = 840) | M2 | 971,25 |
| 9 | KNR 231-10-04-07 | D-04.03.01a2016 Oczyszczenie powierzchni szczotką mechaniczną | M2 | 3 237,5 |
| 10 | KNR 231-10-04-07 | D-04.03.01a2016 Skropienie powierzchni kationową emulsją asfaltową | M2 | 3 237,5 |
| 11 | KNR 231-03-10-05 | D-05.03.05b2016 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm z uszczelnieniem krawędzi i łączeń | M2 | 3 237,5 |
| 12 | KNR 231-03-10-05 | D-05.03.05a2016 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm z uszczelnieniem krawędzi i łączeń | M2 | 3 237,5 |
| 13 | KNNR 6/1301/4 | Wyrównanie poboczy |  |  |

Podane powyżej KNR są jedynie poglądowymi.