** **

Szczegółowy wykaz prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Lewiczynku:

1. Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej poprzez dołożenie dwóch belek oraz wykonanie dwustronne nakładek na istniejącą konstrukcje.
2. Wykonanie podłogi z płyt OSB na strychu.
3. Montaż schodów strychowych.
4. Docieplenie wełną stropu.
5. Montaż sufitu podwieszanego OWA.
6. Wykonanie wyciągu systemowego grawitacyjnego w suficie OWA z podłączenie do komina.
7. Wykonanie w dwóch otworach nadproży żelbetonowych.
8. Wymiana istniejącego okna w kuchni na okno p-poż EI60.
9. Montaż okna wydawkowego pomiędzy kuchnią a salą.
10. Uzupełnienie posadzki z płytek po piecu.
11. Montaż parapetów wewnętrznych.
12. Wymiana instalacji elektrycznej ogólnej wraz z montażem 9 sztuk opraw oświetleniowych do systemu OWA oraz osprzętu gniazda i wyłączniki.
13. Wykonanie instalacji elektrycznej do systemu ogrzewania klimatyzatorem.
14. Szpachlowanie i malowanie ścian.
15. Montaż płytek ściennych w kuchni do wysokości 2 m.
16. Demontaż, renowacja i ponowny montaż syreny strażackiej.
17. Wymiana kalenicy blaszanej na dachu.