Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 19 września 2022 r.

Wykaz Dróg Gminnych na obszarze Gminy Miedzichowo przewidzianych do zimowego utrzymania dróg — z podziałem na I i II obwód zimowego utrzymania dróg gminnych:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer drogi** | **Opis przebiegu drogi o nadanym numerze** | **Długość odcinka** | **Długość drogi** | **Kategoria standardu zimowego utrzymania dróg gminnych** | **Numer obwodu zimowego utrzymania dróg gminnych** |
| 1. | 394013 P | dr. pow. 2713P/Miedzichowo/-Toczeń-Czarna-gr. gminy Zbąszyń | 4+181 | 4+181 | V | I |
| 2. | 394014 P | Przychodzko gm. Zbąszyń/-gr.gm.-Łęczno-dr.gm.nr 394013/Toczeń/ | 6+606 | 6+606 | V | I |
| 3. | 394015 P | dr.gm. 394016P/Prądówka/-Prądówka Stacja Kolejowa- dr. pow. 2712P | 2+190 | 2+190 | V | I |
| 4. | 394016 P | dr. pow. 2737P/Trzciel Odbudowa/-Prądówka-gr. gm. Zbąszyń | 4+648 | 4+648 | V | I |
| 5. | 394017 P | dr. woj. 160/Zachodzko/-Szklarka Trzcielska-Stary Folwark-gr. pow. Międzyrzecz/Trzciel | 6+155 | 6+315 | V | I |
| 6. | 394017 P | dr. woj. 160/Zachodzko/-Szklarka Trzcielska-Stary Folwark-gr. pow. Międzyrzecz/Trzciel | 0+160 | V | I |
| 7. | 394018 P | dr.gm. 394017/Szklarka Trzcielska/-dr.kraj. nr 92//Zachodzko/ | 1+455 | 1+455 | V | I |
| 8. | 394019 P | dr.gm. 394017P/Stary Folwark/-dr.kraj nr 92/Stary Folwark/ | 0+902 | 0+902 | V | I |
| 9. | 394020 P | dr.gm. 394021P/Jabłonka Stara/-Leśny Folwark dr.gm. 394017P/Stary Folwark/ | 4+689 | 4+689 | V | I |
| 10. | 394022 P | dr.gm. 394026P/Silna Nowa/-Królewiec-dr.pow. 2706P/Jabłonka Stara/ | 2+810 | 2+810 | V | I |
| 11. | 394024 P | Silna-gr.gm.-dr.gm. nr 394026P | 1+630 | 1+630 | V | I |
| 12. | 394025 P | od granicy gminy/Pszczew/ do dr. gm. 394027P | 1+610 | 1+610 | V | I |
| 13. | 394026 P | dr.gm. nr 394027P/ Silna Nowa/-dr.pow. nr 2706P /Jabłonka Stara/ | 5+057 | 5+057 | V | I |
| 14. | 394027 P | Borowy Młyn - granica gminy Silna | 1+308 | 1+308 | VI | I |
| 15. | 394028 P | Łowyń/gm. Pszczew/-gr.gm.-Silna Nowa-dr.pow. 2706P/Jabłonka Stara/ | 2+932 | 2+932 | VI | I |
| 16. | 394029 P | dr.pow. 2733P/Lewiczynek/-Zawada-Lubień-dr.kraj. nr 92/Lubień/- dr. gm.394013P/Toczeń/ | 8+669 | 8+669 | V | I |
| 17. | 394030 P | Łowyń/gm.Międzychód/-gr.gm.-Piotry-dr.pow. 1728P/Piotry | 3+220 | 3+220 | VI | I |
| 18. | 394031 P | dr.gm. 394021/Zawada/-Lubień-dr.woj. 160 /Zachodzko/ | 3+262 | 3+262 | V | I |
| 19. | 394032 P | dr.gm. 394029/Zawada/-dr.pow. 2733P/Błaki/ | 2+205 | 2+205 | VI | I |
| 20. | 394033 P | Komorowo/gm.Lwówek/-gr.gm.-dr.gm. 394038/Grudna/ | 1+589 | 1+589 | VI | II |
| 21. | 394034 P | dr.pow. 2712P/Miedzichowo/-dr.gm. 394014P/Łęczno/ | 1+530 | 1+530 | V | I |
| 22. | 394035 P | dr.pow. 2707P/Sępolno/-Bolewicko-dr.kr. nr 92/Bolewice/ | 4+919 | 4+919 | V | II |
| 23. | 394036 P | dr.pow. 2707P/Węgielna/-dr.gm. 394035P/Bolewicko | 3+883 | 3+883 | V | II |
| 24. | 394037 P | dr.gm. 394035P/Bolewicko-dr.kraj. nr 92/Bolewicko/ | 0+581 | 0+581 | V | II |
| 25. | 394038 P | Zębowo/gm. Lwówek/-gr.gminy-dr.pow. 2733P/Grudna/ | 1+452 | 1+452 | VI | II |
| 26. | 394039 P | dr. woj.160/Miedzichowo/-Lubień-dr.pow. 2707P/Węgielnia/  | 6+785 | 6+785 | VI | I |
| 27. | 394040 P | Zębowo/gm. Lwówek/-gr.gm.-dr.pow. 2733P/Błaki/ | 1+969 | 1+969 | VI | I |
| 28. | 394041 P | Krzywy Las/gm.Lwówek/-gr.gminy-Bolewice-dr.kraj. nr 92/Bolewice/  | 1+466 | 1+466 | V | II |
| 29. | 394042 P | Bolewice – ulica Tylna | 0+977 | 0+977 | IV | II |
| 30. | 394043 P | Bolewice – ulica Nowa | 0+511 | 0+511 | IV | II |
| 31. | 394044 P | Bolewice – ulica Rzemieślnicza | 0+396 | 0+396 | IV | II |
| 32. | 394045 P | Bolewice – ulica Młyńska | 3+863 | 3+863 | IV | II |
| 33. | 394046 P | Bolewice – ulica Polna | 0+243 | 0+243 | IV | II |
| 34. | 394047 P | Bolewice – ulica Żytnia | 0+670 | 0+670 | IV | II |
| 35. | 394048 P | Bolewice – ulica Sportowa | 2+350 | 2+350 | IV | II |
| 36. | 394049 P | Bolewice – ulica Leśna | 4+135 | 4+135 | IV | II |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Podstawowym kryterium zaliczania dróg do poszczególnych standardów jest:

- rodzaj nawierzchni jezdni,

- natężenie ruchu drogowego liczone w pojazdach rzeczywistych na dobę,

- funkcja drogi,

- rodzaj komunikacji.

Opisane standardy wyznaczają również kolejność działań Wykonawców związanych z zimowym utrzymaniem dróg.